ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», код ЄДРПОУ 05581898, юридична адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, пл. Павленківська, 24, +380532503400, e-mail: di.kovalenko@kernel.ua) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Обʼєкт розташований за адресою: Полтавська обл., м.Полтава, вул.Ливарна, 4.
Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.
Згідно вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність обʼєкту ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» не підлягає оцінці впливу на довкілля.
Супрунівська дільниця ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» призначена для приймання, первинної обробки і зберігання зернових культур. Виробничою схемою підприємства передбачено розміщення технологічного обладнання так, щоб забезпечити безперервне виконання операцій із зерном та їх доцільну черговість, звести до мінімуму транспортні операції та вантажно-розвантажувальні роботи із зерном, виключити можливість змішування різнорідних партій зерна. До складу майданчику входить основне та допоміжне виробництва. До основного виробництва входять: зерносушильні комплекси; зерноочисні комплексні; зерносклади амбарного типу; склади зерновідходів, місця відвантаження зерна в автомобільний та залізничній транспорт. До допоміжного виробництва відносяться: майстерня, пожежне депо; склад ПММ; адміністративно-побутовий корпус; джерела аварійного забезпечення електрикою. Джерелами утворення забруднюючих речовин є: операції з сушіння та очищення зернових, завантажувально-розвантажувальні операції зернових, котлоагрегати, джерела аварійного електропостачання, металообробні верстати, зварювальний апарат та рух транспорту.
Під час роботи технологічного устаткування до атмосферного повітря викидаються: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 7,5581 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] – 0,9911 т/рік; сірки діоксид – 0,0793 т/рік; оксид вуглецю – 0,244 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0002 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0001 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0748 т/рік; сірчана кислота – 0,000005 т/рік; кремнію діоксид аморфний – 0,0001 т/рік; титану діоксид – 0,00002 т/рік; метан – 0,0094 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,0052 т/рік; вуглецю діоксид – 348,0464 т/рік.
Валовий викид становить (без врахування вуглецю діоксиду) становить 8,9623 т/рік. 
По ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до другої групи, як об’єкт, який взятий на державний облік і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.
Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно інструкції про загальні вимоги до оформлення документів.
З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 календарних днів з моменту опублікування цього повідомлення до: Полтавської обласної військової адміністрації за адресою: 36014, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Соборності, 45, тел. +380 (532) 56-02-90.

